Acouting 7

Tecnhical 20

Public Relation 18

Marketing 32

RG1 : 2

RG2 : 2

192.168.10.0/24

Marketing 32 (/26)

Subnetmask : 255.255.255.192

256-192 : 64

Network : 192.168.10.0

Ip range : 192.168.10.1 – 192.168.10.62

Ip Broadcast : 192.168.10.63

Tecnhical 20 (/27)

Subnetmask : 255.255.255.224

256-224 : 32

Network : 192.168.10.64

Ip range : 192.168.10.65 – 192.168.10.94

Ip Broadcast : 192.168.10.95

Public Relation 18 (/27)

Subnetmask : 255.255.255.224

256-224 : 32

Network : 192.168.10.96

Ip range : 192.168.10.97 – 192.168.10.126

Ip Broadcast : 192.168.10.127

Acouting 7 (/28)

Subnetmask : 255.255.255.240

256-240 : 16

Network : 192.168.10.128

Ip range : 192.168.10.129 – 192.168.10.142

Ip Broadcast : 192.168.10.143

RG1-3 : 2 (/30)

Subnetmask : 255.255.255.252

256-252 : 4

Network : 192.168.10.144

Ip range : 192.168.10.145 – 192.168.10.146

Ip Broadcast : 192.168.10.147

RG2-3 : 2 (/30)

Subnetmask : 255.255.255.252

256-252 : 4

Network : 192.168.10.148

Ip range : 192.168.10.149 – 192.168.10.150

Ip Broadcast : 192.168.10.151

RG3-SERVER : 2 (/30)

Subnetmask : 255.255.255.252

256-252 : 4

Network : 192.168.10.152

Ip range : 192.168.10.153 – 192.168.10.154

Ip Broadcast : 192.168.10.155